저수조 정기 수질검사 기록 서식

1. 건축물(시설) 개요

건축물명
소 재 지
관리자 성명		연 락 처
건축물의 용도		건축물 연면적(㎡)

2. 저수조 정기 수질검사 결과

가. 수질검사일자 :     년    월    일 (전회 조사일자 :      년     월     일)

나. 수질검사기관

검사기관명	소재지	검사자	전화번호

다. 수질검사 결과

(수온 :    ℃)

검사항목	수질검사		검사항목	수질검사
	기준	측정값		기준	측정값
탁도	0.5NTU 이하		일반세균	100 CFU/mL 이하
수소이온농도 (pH)	5.8∼8.5		총대장균군	불검출 /100mL
잔류염소	4.0mg/L 이하		분원성대장균군 또는 대장균	불검출 /100mL

※ 잔류염소의 경우 0.1mg/L 이하인 경우 반드시 일반수도사업자와 협의하여 조치

3. 수질기준 위반 시 조치내용 및 결과

◦

◦

◦

<첨부> 먹는물수질검사기관에서 발부한 수질검사성적서 원본